

# INTERVALL DRIFT AV VANNPUMPE FOR VANNKJØLER PL 170-260-260M

Nå kan man legge i SOVINOX vannkjøleren varme varer rett før kjøkkenet stenger om ettermiddagen og kunne ta opp ferdig nedkjølte varer om morgenen. Dette uten at det går hull på posene i løpet av natten.

Vi har nå laget en tilleggsfunksjon som vi kaller for ***intervall***.

Med intervallfunksjonen vil vannpumpen gå kontinuerlig i 3 timer og deretter vil pumpen gå 1 minutt to ganger pr. time. Dette vil kunne la seg ettermontere på eksisterende vannkjølere og også kunne leveres ferdig fra fabrikk.

Kontakt oss for nærmere detaljer